C:\Users\haller\Desktop\Logo_HFU.tif

Dokumentation

des

Projektstudiums

**Physikalische Simulation starrer Körper**

|  |  |
| --- | --- |
| Betreuer: | Prof. Dr. Dirk Eisenbiegler |
| Vorgelegt von: | Daniel Wagner, 259256 |
|  | Manuel Maringolo, 260683 |
|  | Lukas Brausch, 260418 |
|  | Sebastian Hoffmann, 259316 |
|  | Dimitrios Stüber, 257744 |
| Zeitraum: | SS19 - WS19/20 |

# Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis II](#_Toc64112589)

[1 Einleitung 1](#_Toc64112590)

[2 Einarbeitung (1-Semester) 2](#_Toc64112591)

[3 Physikalische Grundlagen und Begriffe 7](#_Toc64112592)

[3.1 Inertialsystem 7](#_Toc64112593)

[3.2 Translatorische Bewegung 7](#_Toc64112594)

[3.2.1 Kinematik der Translation 7](#_Toc64112595)

[3.2.2 Masse 8](#_Toc64112596)

[3.2.3 Kraft 8](#_Toc64112597)

[3.2.4 Impuls 8](#_Toc64112598)

[3.2.5 Kraftstoß 8](#_Toc64112599)

[3.2.6 Translationsbewegungsenergie 9](#_Toc64112600)

[3.2.7 Impulssatz 9](#_Toc64112601)

[3.3 Punktmasse 9](#_Toc64112602)

[3.4 Rotationsbewegung 9](#_Toc64112603)

[3.4.1 Kinematik der Rotation 9](#_Toc64112604)

[3.4.2 Trägheitsmoment 10](#_Toc64112605)

[3.4.3 Drehmoment 10](#_Toc64112606)

[3.4.4 Drehimpuls 10](#_Toc64112607)

[3.4.5 Drehstoß 11](#_Toc64112608)

[3.4.6 Rotationsbewegungsenergie 11](#_Toc64112609)

[3.4.7 Drallsatz 11](#_Toc64112610)

[3.5 Starre Körper 11](#_Toc64112611)

[3.6 Stoß 12](#_Toc64112612)

[3.6.1 Ideal elastischer Stoß 12](#_Toc64112613)

[3.6.2 Ideal unelastischer Stoß 12](#_Toc64112614)

[3.6.3 Realer Stoß 12](#_Toc64112615)

[3.6.4 Exzentrische Stoß 12](#_Toc64112616)

[3.7 Kräfte 14](#_Toc64112617)

[3.7.1 Gewichtskraft 14](#_Toc64112618)

[3.7.2 Hangabtriebskraft 14](#_Toc64112619)

[3.7.3 Normalkraftkomponente 15](#_Toc64112620)

[3.7.4 Rollreibungskraft 15](#_Toc64112621)

[3.7.5 Haftreibung 16](#_Toc64112622)

[3.7.6 Gleitreibung 16](#_Toc64112623)

[3.7.7 Resultierende Kraft 17](#_Toc64112624)

[4 Physikalische Simulation starrer Körper 18](#_Toc64112625)

[4.1 Ein starrer Körper 18](#_Toc64112626)

[4.1.1 Attribute starrer Körper 18](#_Toc64112627)

[4.2 Mehrere starre Körper 20](#_Toc64112628)

[4.2.1 Stöße 20](#_Toc64112629)

[4.2.2 Rollen 20](#_Toc64112630)

[4.2.3 Trockene Reibung 25](#_Toc64112631)

[4.2.4 Von der Ebene Fallen 28](#_Toc64112632)

[5 Spiele auf Basis der Simulation 30](#_Toc64112633)

[6 Fazi 31](#_Toc64112634)

[Eidesstattliche Erklärung 32](#_Toc64112635)

# Einleitung

Physikalische Simulationen sind in der heutigen Welt schon lange zum Standard geworden. Diese finden in jedem Computerspiel und jeder Animation einen Platz. Aber sie gehören auch in den Alltag von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, welche ihre Experimente in einer Simulation testen oder damit Prognosen treffen. Dafür ist eine physikalisch korrekt funktionierende Simulation erforderlich.

Im Projekt „Physikalische Simulation starrer Körper“ soll eine Komponentenbibliothek für die Simulationsumgebung des Physolators entwickelt werden. Diese soll im ersten Schritt zunächst Stöße von beliebigen starren Körpern simulieren können. Im nächsten Schritt soll diese Library zum Beispiel ebenso um Rollbewegungen von Kreisen oder um Effekte wie Haftreibung und Gleitreibung ergänzt werden. Im letzten Schritt sollen auf Basis der physikalischen Komponenten Spiele entwickelt werden, welche die physikalischen Effekte zur Schau bringen.

Der Physolator ist ein Framework des Projektbetreuers Professor Eisenbiegler zur physikalischen Simulation. Das Framework unterstützt eine objektorientierte Modellierung von physikalischen Komponenten und bietet unter anderem eine automatische, numerische Lösung von Differenzialgleichungen sowie eine Vielzahl anderer hilfreicher Features die bei der Simulation physikalischer Systeme helfen.

# Einarbeitung (1-Semester)

Der Physolator war zu Beginn des Projekts für uns eine neue Umgebung. Zuvor hatte noch niemand Berührungspunkte damit gehabt. Um uns mit dem Physolator vertraut zu machen, wurden uns einige Aufgaben zur Einarbeitung zur Verfügung gestellt. Die Aufgaben können unter anderem auf der Website des Physolators gefunden werden oder im Buch „Arbeitsbuch physikalische Simulation: Interdisziplinäre Aufgaben aus dem MINT-Bereich“ von Professor Eisenbiegler. Außerdem wurde als Nachschlagwerk das Buch "Objektorientierte Modellierung und Simulation physikalischer Systeme mit dem Physolator" ausgeteilt. Ziel dieser Aufgaben war es, uns Schritt für Schritt an den Physolator heranzuführen. Dadurch sollten wir seine Funktionsweise und Fähigkeiten kennenlernen. Die Einarbeitung sollte im Sommersemesters 2020 abgeschlossen werden, um im Anschluss mit der Aufgabe beginnen zu können.

Jede der insgesamt 11 Aufgaben hatte ein bestimmtes Thema, welches sie vertiefte. Alle diese Themen sind für unser Projekt relevant, darum war es wichtig, dass jeder die Aufgaben zur Einarbeitung so gewissenhaft bearbeitet, dass er die Funktionsweise und die dort angesprochenen Themen verstanden hat.

Die Aufgaben 1 und 2 standen unter dem Oberthema der Physik. Genauer betrachtet, sollten Federpendel simuliert werden. Hierzu haben wir das Hooksche Gesetz  
angewendet. Daraufhin haben wir die benötigten Variablen mit den dazugehörigen Ableitungen und Formeln in den Physolator implementiert. Dadurch kann der Physolator die Simulation physikalisch korrekt berechnen indem er die Differenzialgleichungen und deren Anfangswert Probleme numerisch löst und die Methode f, in welcher die Formeln implementiert werden, immer wieder aufruft. Im Anschluss daran wurde ein Graph durch die Methode *initPlotterDiscription()* erstellt, der die vertikale Auslenkung *x* und Geschwindigkeit *v* des Federpendels in Abhängigkeit der Zeit *t* grafisch darstellt.

Die nächsten beiden Aufgaben hatten ihren Fokus auf der Programmierung und dem Zeichen in der grafischen Oberfläche des Physolators. Als Übung wurde von uns ein Haus mithilfe von Koordinaten, elementaren Zeichenbefehlen, Methoden mit Parameterübergaben und *for*-Schleifen gezeichnet. Im ersten Schritt sollten wir ein statisches Haus mit fixer Position und Größe in die Grafische Oberfläche des Physolators zeichnen. Hierzu wurde eine Grafikkomponente *HausTVG* erzeugt. Diese kann mithilfe der Methode *paint()* Zeichenbefehle grafisch darstellen. Nun wurde durch das Einsetzten von Methoden und verschachtelten *for*-Schleifen eine Siedlung erstellt. Die Größe (also Anzahl der Häuser in vertikaler, sowie horizontaler Richtung) der Siedlung wurde durch *Parameter* und *Slider* für den User dynamisch anpassbar.   
Daraufhin wurde ein Hauskonfigurator erstellt, der Höhe, Breite, Anzahl der Stockwerke und Größe des Kamins ebenso dynamisch darstellen kann. Wichtig war hierbei auch, wiederkehrende Funktionalitäten in eigene Methoden auszulagern, um Code-Dopplungen zu vermeiden.

Der Rollende Ball, Aufgabe 5, vereinte nun die zuvor gelernten Kenntnisse von Programmierung, Physik und Geometrie. Als neue Gegenstände wurden Rollreibung, Strömungswiderstand, Stoß, Trigonometrie, physikalische Ereignisse und Schwellwerte eingefügt. Ziel war es einen Programmcode zu entwickeln, der einen physikalisch korrekt rollenden Ball mit Rollreibung und Luftwiderstand berechnet, und in der Grafikkomponente darstellt. Ebenso sollten im Plotter alle relevanten Größen dargestellt werden.   
Im ersten Schritt wurden wieder die physikalischen Größen initialisiert, deklariert und deren Ableitungen angegeben. Nun haben wir die Rollreibung *Fr* mit Hilfe der Formel   
berechnet. Das Minus-Zeichen ist wichtig, da die Rollreibung immer entgegen der Rollrichtig zeigt. Nur so wird der Ball physikalisch korrekt abgebremst. Würden wir das Minus-Zeichen weglassen, so würde der Ball hingegen beschleunigt werden, was aber nicht der Realität entsprechen würde.   
In dieser Aufgabe wurde es zum ersten Mal erforderlich, dass die Grafikkomponente auf die „live“ berechneten physikalischen Größen zugreifen kann, um die Simulation darstellen zu können. Um dies möglich zu machen, haben wir die Methode

public void initGraphicsComponents(GraphicsComponents g) {  
 g.addTVG(new RollenderBallTVG(this));  
}

eingefügt. Dabei wird beim Konstruktoraufruf *RollenderBallTVG(this)* dem Konstruktor das physikalische System übergeben. Damit die Werte auch in der Grafikkomponente verwendet werden können, wird das erzeugte Objekt im Konstruktor in einer Variable gespeichert

rb = rollenderBall;

.

Durch den Programmcode

public void g(double t, AfterEventDescription afterEventDescription) {   
 if (v < 0)   
 afterEventDescription.reportEvent(() -> {   
 Fr = 0;   
 v = 0;   
 });   
}

haben wir festgelegt, dass der Ball eine Geschwindigkeit von 0 und eine Rollreibung von 0 besitzen soll, wenn dessen Geschwindigkeit kleiner als 0 ist.   
Zum Schluss haben wir noch analog der Rollreibung einen Luftwiderstand durch   
hinzugefügt. Durch einige *if*-Konstukte haben wir noch einen Stoß an einer Wand eingefügt, sodass der Ball nach dem Stoß in die entgegengesetzte Richtung rollt.

In Aufgabe 6 haben wir einen schiefen Wurf simuliert. Wir sind analog zu Aufgabe 4 vorgegangen. Zusätzlich haben wir noch einen Trigger eingefügt:

public ThresholdTrigger tr1 = new ThresholdTrigger(() -> vy < 0).setName("Hochpunkt").setInfo(() -> "x="+x + "y="+y).setDoPrint(true);

Dieser wird nur aktiv, wenn die vertikale Geschwindigkeit <0 ist. Das heißt, wir geben somit die Zeit bis zur Auslösung des Triggers und die Koordinaten des Hochpunktes des Schiefen Wurfs aus. In den nächsten Schritten haben wir mehrere Trigger eingefügt, die die Position zu verschiedenen Zeitpunkten ausgeben. Ein Beispiel:

public TimeTrigger tr4 = new TimeTrigger(0.27134, 0.4525, 1.273) .setInfo(() -> "x=" + x + " y=" + y).setDoPrint(true)

Aufgabe 7 beschäftigt sich mit dem neuen Thema bewegte, zeitabhängige Grafiken. Dabei animieren wir eine Lokomotive, welche wir zuvor durch die Grafikkomponente gezeichnet haben. Die komplette Lokomotive soll sich in Abhängigkeit von der Zeit *t* nach rechts bewegen. Zusätzlich sollen Räder und Speichen sich drehen und Achsen und Bolzen sich korrekt bewegen.

Hierbei wurde noch einmal insbesondere der Umgang mit trigonometrischen Funktionen, sowie deren Einsatz geschult. So kann die Drehbewegung am besten durch Matrixmultiplikation mit einer Drehmatrix dargestellt werden. Außerdem besitzt die Lock ihr eigenes Koordinatensystem. Dieses wird dann einfach verschoben. Die einzelnen Werte wie Position, Größe und Rotation von Teilkomponenten der Lock müssen dann nichtmehr angepasst werden.

Einzelne Aufgaben wie das Zeichnen eines Rades können in eigene Methoden ausgelagert werden. Parameter, wie z.B. die Anzahl der Speichen oder der Radius können dynamisch angepasst werden.




Abbildung 2 t = 0s




Abbildung 2 t = 1s

Die letzten beiden Aufgabenblätter, haben sich mit der Gravitation von punkförmigen Massen beschäftigt. Diese Massen sollen in beiden Aufgaben Satelliten darstellen, welche um die Erde (0|0) kreisen. Hierzu verwenden wir die Library *mechanics.jar*.   
Wieder wurde ein physikalisches System mit Variablen, Ableitungen und Formeln erstellt, sodass sich das das System physikalisch korrekt verhält. Durch Hinzunahme des Programmcodes

**public** ThresholdTrigger tr1 = **new** ThresholdTrigger(() -> y<0)  
 .setName("Umrundungsdauer").setDoPrint(**true**);

haben wir eine Umrundungsdauer in der Konsole ausgeben lassen.

In Aufgabe 9 wurde das System eines Satelliten erweitert, indem wir diesen zu einem Objekt gemacht haben. Außerdem haben wir die Werte für die horizontale und vertikale Position (*x, y*), Geschwindigkeit (*vx, xy*) und Beschleunigung (*ax, ay*) in Vektoren (, , ) angegeben. Durch dieses Satelliten-Objekt konnten wir beliebig viele neue Satelliten mit unterschiedlichen Anfangswerten aber denselben Eigenschaften und Verhalten erzeugen. Diese wurden gleichzeitig in einer Grafikkomponente ausgegeben.   
Dieses System nennt sich objektorientierte Programmierung und ist enorm wichtig und essenziell zur Erstellung von sauberen und effizienten Programmen.

Obwohl wir nur 9 der 11 Einarbeitungsaufgaben bearbeitet haben, reicht uns dieses Wisse, um unser Projekt umzusetzen. Alle bis hier hin kennengelernte Elemente werden wir in unserem Projekt benötigen. Sie helfen uns dabei unser Projekt korrekt umzusetzen.

Da jeder zu Beginn des Projekts unterschiedliche Kenntnisse in der Programmierung hatte, waren auch Hürden und Probleme sehr individuell. Im Folgenden wird jedes einzelnes Gruppenmitglied diese Punkte für sich speziell erläutern.

# Physikalische Grundlagen und Begriffe

## Inertialsystem

In der Physik ist ein Inertialsystem ein Bezugssystem, in dem jeder Körper, auf den keine Kräfte wirken, oder wo die Summe der Kräfte gleich Null ist, entweder in Ruhe verharrt oder sich unbeschleunigt geradlinig durch den Raum bewegt.

## Translatorische Bewegung

Bei einer Translation erfahren alle Punkte eines Körpers dieselbe Verschiebung im Bezugssystem. Somit besitzt ein freier Körper auf der Ebene zwei Freiheitsgrade der Translation.

### Kinematik der Translation

Die folgenden Ableitungsverhältnisse der Kinematik, der Lehre von geometrischer Bewegung ohne Kräfte, sind entscheidend für das Verständnis der physikalischen Simulation.

#### Ort

Der Ort eines Körpers wird durch den Vektor beschrieben und die Einheit ist der Meter (m). Das Weg-Zeit-Gesetzt ist eine Funktion , die jedem Zeitpunkt einen Ort zuordnet.

#### Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Änderung des Ortes. Es gilt daher wobei der Punkt eine gebräuchliche Kurznotation für also eine Ableitung nach der Zeit ist.

Der Betrag in der Ebene ist

#### Beschleunigung

Die Beschleunigung ist die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit. Es gilt daher

### Masse

Die Masse ist in der klassischen Mechanik eine Erhaltungsgröße, man unterscheidet dabei zwischen Träger und schwerer Masse. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass schwere und träge Masse dieselbe physikalische Größe sind, somit Betragsgleich sind. Die Einheit ist das Kilogramm (kg) und das Formelzeichen ein m.

In diesem Projekt ist insbesondere die träge Masse von Interesse da Gravitationskräfte zwischen Körpern nicht betrachtet werden sollen.

#### Trägheit (Träge Masse)

Aufgrund seiner Masse setzt ein Körper einer Kraft, die seine Geschwindigkeit ändert, einen Widerstand entgegen. Man kann somit die Trägheit auch als eine Art Beharrungsvermögen verstehen in einem Bewegungszustand zu verharren.

#### Grav**itationsladung (Schwere Masse)**

Zwei Körper ziehen sich gegenseitig an. Die Kraft wirkt entlang der Verbindungslinie und ist zu den Massen der Körper proportional.

### Kraft

Die Kraft kann in der klassischen Mechanik als eine vektorielle Größe aufgefasst werden, welche einen Körper beschleunigt oder bremst. Das Formelzeichen ist ein F und die Einheit ist das Newton. Es gilt .

Nach dem Superpositionsprinzip gilt für einen Körper, auf den mehrere Kräfte wirken .

### Impuls

Der physikalische Impuls kann umgangssprachlich vielleicht als „Wucht“ aufgefasst werden. Somit ist der Impuls eines Körpers größer je höher seine Geschwindigkeit oder seine Masse ist (). Das Formelzeichen ist ein p und die Einheit ist die Newtonsekunde. Es gilt daher .

### Kraftstoß

Eine Kraft, die über eine Dauer auf einen Körper wirkt, führt zu einer Impulsänderung, die man Kraftstoß nennt. Das Formelzeichen ist ein I und die Einheit natürlich äquivalent zum Impuls das Newtonmeter. Ist die Kraft über das Zeitintervall konstant gilt somit . Im Allgemeinen ist die Kraft aber Zeitabhängig und der Kraftstoß muss über Integration ermittelt werden.

### Translationsbewegungsenergie

In der klassischen Mechanik ist die Translationsbewegungsenergie abhängig von Masse und Geschwindigkeit des Körpers. Die Formel zur Berechnung ist . Die Einheit ist das Joule .

### Impulssatz

Die zeitliche Änderung eines Impulses entspricht der einwirkenden äußeren Kraft. Somit gilt und im Falle einer konstanten Masse .

## Punktmasse

Eine Punktmasse ist die größte Vereinfachung eines realen Körpers in der Physik. Die gesamte Masse ist dabei in einem Punkt, der Punktmasse, konzentriert.

Die Punktmasse besitzt translatorische Freiheitsgrade, aber aufgrund der fehlenden Eigenschaften wie Abmessungen, Volumen oder Form keine Rotationsfreiheitsgrade.

Zur Beschreibung werden daher nur die Masse, die Koordinaten und die Translatorischen Größen benötigt. Die Punktmasse bewegt sich wie durch die Kinematik festgelegt.

## Rotationsbewegung

### Kinematik der Rotation

Die Kinematik der Rotation ist parallel zur Kinematik der Translation aufzufassen.

#### Winkel

Der Drehwinkel Phi φ gibt die Drehung aus der Ausgangsposition des Körpers an. Im Bogenmaß (rad) entspricht 0 Grad , 180 Grad , 360 Grad . Das Winkel-Zeit-Gesetzt ist eine Funktion die jedem Zeitpunkt einen Winkel zuordnet.

#### Winkelgeschwindigkeit

Die Winkelgeschwindigkeit Omega wird in der Einheit angegeben. Er zeigt auf wie schnell sich ein Winkel mit der Zeit ändert. Der Betrag ist die Ableitung des Winkels nach der Zeit, somit gilt . In der euklidischen Ebene kann man sich auf die Betrachtung des Betrags beschränken da der Vektor immer senkrecht auf der Ebene stehen würde.

#### Winkelbeschleunigung

Die Winkelbeschleunigung Alpha wird in der Einheit angegeben. Sie ist die zeitliche Änderung der Winkelgeschwindigkeit. Es gilt .

### Trägheitsmoment

Das Trägheitsmoment hat das Formelzeichen I und die Einheit . Diese Einheit ist, äquivalent zur trägen Masse für die translatorische Bewegung, entscheidend für die Rotationsbewegung. Das Trägheitsmoment ist abhängig von der Massenverteilung zur Drehachse. Für die zweidimensionale Darstellung ist es daher die Massenverteilung in Abhängigkeit zum Masseschwerpunkt.

Für eine Punktmasse, die sich um einen Rotationspunkt dreht, vereinfacht sich das Integral, was im allgemeinen Fall für die Berechnung betrachtet werden muss, zu:

### Drehmoment

Das Drehmoment, oder Kraftmoment, ist für Rotationsbewegung dasselbe wie die Kraft für translatorische Bewegungen. Die Einheit ist das Newtonmeter und das Formelzeichen ein . Es bezeichnet also die Drehwirkung eines Kräftesystems auf einen Körper und kann dessen Drehung beschleunigen oder bremsen.

Ist der Ortsvektor der Angriffspunkt einer Kraft im Bezugssystem des Drehmoments dann gilt . Daher steht der Vektor senkrecht auf der durch und aufgespannten Ebene und entspricht somit der Richtung der Drehachse. Findet die Physik wie in dieser Simulation nur in der euklidischen Ebene statt dann ist die aufgespannte Ebene zwangsläufig die xy-Ebene. Eine Drehachse existiert ebenfalls nicht da Rotationen um einen Punkt stattfinden.

### Drehimpuls

Der Drehimpuls auch Drall genannt hat die Einheit Joulesekunden . Er berechnet sich durch und bezieht sich auf den Bezugspunkt der Drehbewegung. Der Drehimpuls eines Systems ist die Summe der Drehimpulse seiner Komponenten .

Bei einem starren Körper mit Masseschwerpunkt und den Komponenten bzw. Massepunkten kann dies auch als wobei die Schwerpunktgeschwindigkeit des Körpers ist. Im Allgemeinen besteht der Körper natürlich aus unendlich vielen Massepunkten und es ergibt sich ein Integral.

### Drehstoß

Der Drehstoß entsteht durch ein Drehmoment und dessen Einwirkungsdauer auf einen Körper. Die Einheit des Drehstoßes ist . Ist das Drehmoment im Zeitintervall konstant dann gilt . Im Allgemeinen Fall muss der Drehstoß über Integration bestimmt werden.

### Rotationsbewegungsenergie

Die Rotationsbewegungsenergie berechnet sich in der euklidischen Ebene durch . Die Einheit ist das Joule .

### Drallsatz

Der Drallsatz ist ein Gesetz, welches besagt, dass zur Änderung des Drehimpulses eines Körpers ein Drehmoment an ihm wirken muss. Es gilt und bei konstantem I gilt .

## Starre Körper

Der starre Körper ist eine Modellvorstellung in der klassischen Mechanik welche nicht vollständig der „realen Welt“ entspricht. Wie das Adjektiv „starr“ andeutet ist ein starrer Körper nicht verformbar. Jedes beliebige Paar von Punkten innerhalb des Körpers hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt den gleichen Abstand zueinander und somit sind alle Formen von Deformation ausgeschlossen. Durch diese Eigenschaft sind starre Körper ideal geeignet, um eine einfache Mechanik zu simulieren in welcher Körper unter dem Einfluss von Kräften keine Verformungen aufweisen. Der starre Körper kann nur eine Translatorische Bewegung oder eine Rotationsbewegung um eine Achse bzw. einen Drehpunkt ausführen.

## Stoß

Ein Stoß ist das Zusammentreffen von zwei oder mehr Körpern, die für eine kurze Zeit Kräfte aufeinander auswirken die ihren Bewegungszustand ändern. In einem Inertialsystem gelten für Stöße der Impulserhaltungssatz und auch die Energieerhaltung. Allerdings beschränkt sich die Energie nicht nur auf mechanische Formen.

### Ideal elastischer Stoß

Beim ideal elastischen Stoß bleibt die gesamte Energie in Bewegungsenergie erhalten. Keine Energie geht in Deformation, Wärme und Ähnliches über.

### Ideal unelastischer Stoß

Beim ideal unelastischen Stoß wird der maximal mögliche Anteil kinetischer Energie in innere Energie umgewandelt. Daraus folgt, dass zwei Körper nach dem Stoß mit gleicher Geschwindigkeit weitergleiten und somit quasi aneinanderhaften.

### Realer Stoß

Beim realen Stoß vermischen sich elastischer und unelastischer Stoß. Dieser Fall ist der häufigste und wird durch die Stoßzahl k beschrieben. Dabei gilt entspricht dem ideal unelastischen Stoß und dem ideal elastischen Stoß.

### Exzentrische Stoß

Der exzentrische Stoß behandelt allgemeine Stoßvorgänge zweier starrer Körper in der euklidischen Ebene. Daraus folgt, dass der Stoß in unendlich kurzer Zeit stattfindet und dabei andere Kräfte, Lageänderungen oder Deformationen keine Rolle spielen. Bekannt sein müssen Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit, Masse, Trägheitsmoment und Position der beiden Körper und berechnet werden sollen die neuen Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten nach dem Stoß. Außerdem muss die Stoßzahl (Restitutionskoeffizient) des Stoßes bekannt sein.

#### Stoßkoordinatensystem

Für die Berechnung ist es wichtig, die Größen Geschwindigkeit und Ort in das Stoßkoordinatensystem zu transformieren. Der Stoßpunkt ist dabei der Ursprung des Stoßkoordinatensystems. Der Stoßpunkt kann Beispielsweise eine Ecke sein, die auf eine Kante trifft oder der Berührungspunkt zweier Kreise. Außerdem Besitz jeder Stoß auch eine Berührungsebene bzw. Berührungslinie. Die Berührungslinie kann z.B. die Kante sein, auf die eine Ecke stößt, oder die Tangente an der Stelle wo zwei Kreise aufeinanderstoßen. Die y-Achse des Stoßkoordinatensystems liegt auf dieser Berührungslinie und somit entspricht die x-Achse der Stoßnormale. Somit existiert für jeden Stoß ein Stoßkoordinatensystem.

#### Berechnung

Zur Berechnung werden zuerst die Geschwindigkeiten und Orte der Körper in das Stoßkoordinatensystem überführt. Der kürzeste Abstand vom Ort zur Stoßnormalen (x-Achse) wird als Zwischenvariable c benannt. Gegeben sind also . Zuerst berechnet man den Kraftstoß:

und daraufhin lassen sich die neuen Geschwindigkeiten berechnen über:

,

,

Wie man sieht ist die y-Komponente gleichbleibend. Die neuen Winkelgeschwindigkeiten sind dann:

letztendliche müssen die Geschwindigkeiten zurück ins Inertialsystem transformiert werden. Damit ist der exzentrische Stoß vollzogen.


(Quelle: Wandinger, Johannes: Exzentrischer Stoß.

Abgerufen von [http://wandinger.userweb.mwn.de/LA\_Dynamik\_2/v4.pdf am 13.02.2021](http://wandinger.userweb.mwn.de/LA_Dynamik_2/v4.pdf%20am%2013.02.2021))

## Kräfte


### Gewichtskraft

Die Gewichtskraft wirkt ständig auf jeden Köper und wirkt auf der Erde in die Richtung des Erdmittelpunkts. Definiert ist die aus der Schwerebeschleunigung (im Fall der Erde, wird mit dem Näherungswert gerechnet) und der Masse .




### Hangabtriebskraft

Die Hangabtriebskraft ist eine auf den Körper wirkende Kraft, welche parallel zur schiefen Ebene hangabwärts gerichtet ist. Diese ist definiert durch die Gewichtskraft und den Winkel der schiefen Ebene zur Horizontalen wie folgt:



### Normalkraftkomponente


Die Normalkraftkomponente steht immer senkrecht zur Schiefen Ebene nach unten und beschreibt, mit welcher Kraft der Körper auf die schiefe Ebene gedrückt wird. Sie besteht aus der Gewichtskraft und dem Winkel der schiefen Ebene zur Horizontalen .



Liegt der Körper auf einer horizontalen Ebene so gilt:

### Rollreibungskraft

Die Rollreibung wirkt auf einen Körper, wenn eines seiner runden Kreisteile auf einer schiefen Ebene rollt. Sie wirkt immer entgegengesetzte der Geschwindigkeit . Da diese proportional zur Normalkraft ist gilt:




ist der Rollwiderstandskoeffizient. Dieser hängt von der Materialkombination von Körper und schiefer Ebene ab.

### Haftreibung

Durch die Haftreibung wird das Rutschen eines Körpers auf einer Oberfläche verhindert. Sie tritt auf, wenn sich zwei Körper relativ zueinander nicht bewegen. Diese gilt, solange ist. Gilt dies nicht, so greift die Gleitreibung.


Definiert ist sie die Haftreibungskonstante und der Normalkraftkomponente .



ist abhängig von der Materialpaarung von den beiden Körpern.

### Gleitreibung

Bewegt sich zwei Körper relativ zueinander, so entsteht zwischen ihnen Gleitreibung . Diese ist definiert durch die Materialpaarung abhängigen Gleitreibungskoeffizienten und der Normalkraftkomponenten .



Dies gilt, solange . Andernfalls gilt die Haftreibung.

### Resultierende Kraft

Die resultierende Kraft gibt die Differenz der in Bewegungsrichtung wirkenden Kräfte und der entgegengesetzten Kräfte an. Sie zeigt an, mit welcher Kraft ein Körper schlussendlich beweg

# Physikalische Simulation starrer Körper

## Ein starrer Körper

Ein einzelner starrer Körper in der Simulation ist eine Instanz der Klasse starrer Körper. Die Klasse starrer Körper beinhaltet die Attribute und Methoden, die zur Simulation der starren Körper benötigt werden.

### Attribute starrer Körper

Zur eindeutigen Bezeichnung der Körper bekommt ein starrer Körper eine eindeutige ID eine UIN.

Der starre Körper verfügt für die physikalische Simulation über Masse, Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Trägheitsmoment, Winkel, Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Über Annotations wird dem Physolator bekannt gegeben, wie die Ableitungsverhältnisse zwischen den physikalischen Größen sind damit dieser zur Laufzeit entsprechende Werte errechnen kann. Die Ableitungsverhältnisse sind dabei und wie bereits im Grundlagen-Teil ausgeführt.

Form

Außerdem besitzt jeder Körper eine Form deren Massemittelpunkt durch den Ort definiert ist. Diese Form bezieht sich dabei auf das Koordinatensystem, das durch Ort und Winkel gegeben ist. Die Form wird über eine eigene abstrakte Form-Klasse dargestellt, von welcher spezielle Formen abgeleitet werden können. Im Rahmen der Entwicklung des Projektes wurden Kreisformen und Polygonformen implementiert. Jede abgeleitete Klasse muss die Methoden zur Bestimmung des Trägheitsmomentes und die Methode zum Zeichnen der Form anbieten.

Zur Vereinfachung wurde die Festlegung getroffen, dass die Masse in einer Form gleichverteilt ist. Das erleichtert spätere Berechnungen.

Kreis

Der Schwerpunkt eines Kreises liegt immer in der Mitte, wenn die Masse, wie hier, gleichverteilt ist. Der Kreis wird definiert über seinen Radius.

Die Methode zum Zeichnen zeichnet einen Kreis mit entsprechendem Radius und außerdem eine Linie, durch welche die Drehbewegung des Kreises veranschaulicht wird. Die Methode zur Bestimmung des Trägheitsmomentes bestimmt nach der Formel das Trägheitsmoment des Kreises.

Polygon

Das Polygon wird definiert über eine Liste an geordneten Punkten, die zusammen eine geschlossene Form ohne Löcher bilden. Dabei wird der letzte Punkt mit dem ersten verbunden.

Die Methode zum Zeichnen zeichnet dann das Polygon, indem sie alle Punkte der Reihe nach durch Linien verbindet. Die Methode zur Bestimmung des Trägheitsmomentes ist in diesem Fall komplizierter als beim Kreis. Zur Bestimmung muss eigentlich über die Fläche integriert werden. Dafür muss zuerst der Massemittelpunkt bestimmt werden. Dieser entspricht bei gleichverteilter Masse dem geometrischen Schwerpunkt der Form. Der geometrische Schwerpunkt einer Menge an Punkten ist definiert als die Summe aller Punkte geteilt durch die Anzahl an Punkten. Somit lässt sich der geometrische Schwerpunkt numerisch annähern, indem man die Form gerastert abtastet und in eine Liste von Punkten überführt, die in der Form liegen. Die Abtastweite ist dabei in x und y Richtung gleich klein zu wählen. Je kleiner man die Abtastweite wählt, desto präziser die Näherung. Letztendlich bestimmt man dann einfach den geometrischen Schwerpunkt dieser Punkte.

Zur Bestimmung des Trägheitsmomentes muss zuerst die Masse der einzelnen Abtastpunkte bestimmt werden. Diese entspricht der Masse des Körpers geteilt durch die Anzahl an Abtastpunkten. Wie in den Grundlagen erklärt gilt für einen einzelnen Punkt. Somit lässt sich numerisch integrieren indem für alle Punkte (mit m als der Abtastpunktmasse, und r als dem Abstand eines der Abtastpunkte zum geometrischen Schwerpunkt) bestimmt wird. Die Summe aller dieser Trägheitsmomente für jeden Abtastpunkt entspricht dann ungefähr dem Trägheitsmoment des gesamten Körpers. Zuletzt werden die formgebenden Punkte noch so verschoben, dass der geometrische Schwerpunkt zugleich der Ursprung des lokalen Koordinatensystems der Form entspricht.

Weitere Formen

Weitere Formen sind alle vom Polygon abgeleitet und umfassen Dreiecke, Vierecke, perfekte Pentagone und Hexagone mit entsprechenden Konstruktoren zur einfachen Erstellung dieser Formen. Dabei wurden einfache geometrische Gesetze genutzt.

Status

Die Variable

state

eines Körpers zeigt seinen Aktuellen Status an.

FLYING – Fliegen

Ist der Status auf FLYING gesetzte, so bewegt sich der Körper durch die Luft, ggf. mit Gravitation.

STOPPED – Stoppen

Der Status STOPPED zeigt an, dass sich der Körper nicht mehr bewegt. Er steht also still.   
Dabei werden translatorische Bewegung und Beschleunigung sowie Rotationsgeschwindigkeit und -beschleunigung auf -gesetzt.

ROLLING – Rollen

Das Rollen wird durch den Status ROLLING signalisiert.

SLIDING – Trockene Reibung

Erfährt ein Körper trockene Reibung so wird dies durch den Status SLIDUNG dargestellt. Körper in diesem Status erfahren keine Rotationsgeschwindigkeit und -beschleunigung.

### Berechnung der Energie

Ein starrer Körper hat eine kinetische Energie, die sich aus seiner Rotationsenergie und Translationsenergie zusammenfügt. Es gilt . Die Energie wird daher bei jedem Aufruf der überschriebenen Physolator-Methode f neu berechnet. Die Methode f wird vom Physolator automatisch aufgerufen, wenn ein neuer physikalischen Zustand berechnet wird.

## Mehrere starre Körper

Die Simulation eines Systems mit mehreren starren Körpern stellt Herausforderungen. Zuerst wurde dazu im physikalischen System eine Liste an starren Körpern angelegt. Dies ermöglicht es eine beinahe beliebige Zahl an starren Körpern zu simulieren. Doch wie interagieren diese miteinander? Effekte wie Stöße, Rollen und Reibungskräfte erschweren eine einfache Implementierung.

### Stöße

### Rollen

Rollen ist eine Kombination aus translatorischer und Rotationsbewegung, welche auf runde Körper gleichzeitig angewendet werden. Dies betrifft bei uns Kreise.

Zustandsübergang Fliegen zu Rollen

Ein runder Körper wechselt seinen Zustand von fliegen zu rollen, wenn die vertikale Geschwindigkeit nach einem Stoß gleich ist.

Da der Stoß in einem Stoßkoordinatensystem berechnet wird, betrachten wir hierfür stattdessen die darin berechnete horizontale Geschwindigkeit. Diese entspricht der vertikalen Geschwindigkeit im Inertialsystem. Da dieser Wert nie exakt sein wird, haben wir uns für einen Schwellwert von entschieden. Wenn die neuberechnete horizontale Geschwindigkeit kleiner als ist, wechselt der runde Körper in den Zustand Rollen. Dadurch erfährt er neune physikalische Zusammenhänge, welche sich auf das Inertialsystem beziehen.

Zunächst wird unabhängig von der Art der Ebene der Körper um nach oben gesetzt. Somit ist gewährleistet, dass der Körper keine weiteren Stöße mit der Ebene eingeht.

Tritt dieser Fall ein, so unterscheiden wir, ob der Stoß mit einer horizontalen oder einer schiefen Ebene durchgeführt wurde.

Horizontale Ebene

Findet dieser Zustandswechsel auf einer horizontalen Ebene statt, so wird der horizontale Anteil der Rollreibung bestimmt. Der vertikale Anteil davon , sowie von der Geschwindigkeit und Beschleunigung ist 0, da sich bei einem rollenden Körper auf einer horizontalen Ebene die Geschwindigkeit nur in horizontaler Richtung ändert.

Nun wenden wir das zweite Newtonsche Axiom auf die soeben berechnete x-Komponente der Rollreibung an und formen diese nach um. Somit haben wir die letzte benötige Komponente für die translatorische Bewegung des rollenden Körpers bestimmt. Geschwindigkeit und Position bestimmt der Physolator durch die Ableitungsbeziehungen zwischen , und selbstständig.

Der Code hierfür:

rb.Fr.x = -9.81 \* rb.m \* friction \* (-signum(rb.v.x));

rb.v.y = 0;

rb.a.set(rb.Fr.x / rb.m, 0);

Um nun die Rotationsbewegung korrekt bestimmen zu können, genügt es uns, die Winkelbeschleunigung zu berechnen. Hierzu nutzen wir den physikalischen Zusammenhang aus der Winkelbeschleunigung , der Beschleunigung und dem Kreisradius .

Die Rotationsgeschwindigkeit sowie der Drehwinkel werden aus den Ableitungsbeziehungen zu bestimmt.

Stoppen

Ein Körper kann in seiner Rollbewegung zum Stoppen kommen. Dies passiert, wenn er auf einer Horizontalen die Geschwindigkeit erlangt. In diesem Fall erlangt er den Status

STOPPED

.

if (direction == BodyDirection.LEFT && v.x > 0 || direction == BodyDirection.RIGHT && v.x < 0) {  
 state = BodyState.STOPPED;

}

Schiefe Ebene

Findet der Zustandswechsel von Fliegen zu Rollen stattdessen auf einer schiefen Ebene statt, so betrachten wir die Differenz auf Hangabtriebskraft und der Rollreibung , welche die resultierende Kraft ergibt.

Diese zeigt an, mit welcher Kraft der Kreis die schiefe Ebene nach unten rollt.

Bestimmung der Hangabtriebskraft

Um diese durchzuführen wird zunächst die Hangabtriebskraft nach 2.7.2 bestimmt. Zuvor ist eine Fallunterscheidung notwendig. Je nach Neigungsrichtung der der schiefen Ebene, muss al erstes die Gewichtskraft entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Dieser Vektor ist nun parallel zur Schiefen Ebene abwärtsgerichtet.

angle

beschreibt den Winkel der schiefen Ebne zur horizontalen.

if (collisionEdge.x > 0 && collisionEdge.y > 0)  
rb.Fh.set(rotateVector2D(rb.Fg, toRadians(-90) + angle));  
else if (collisionEdge.x > 0 && collisionEdge.y < 0)  
rb.Fh.set(rotateVector2D(rb.Fg, toRadians(-90) - angle));

Im Folgenden wird dieser Vektor normiert und der Variable

FhN

zugewiesen.

Vector2D FhN = VectorMath.normalize(rb.Fh);

Nun wird mit Hilfe der Länge des Vektors FgA und Definition der Hangabtriebskraft die Länge deren Vektors

FgAsin

bestimmt.

double FgA = VectorMath.abs(rb.Fg);  
double FgAsin = FgA \* sin(angle);

Diese wird nun mit Hinzunahme des normierten Vektors der Hangabtriebskraft multipliziert. Daraus erhält man die Hangabtriebskraft des rollenden Körpers.

rb.Fh.set(VectorMath.mult(FgAsin, FhN));

Bestimmung der Normalkraftkomponente

Im folgenden Schritt wird die in 2.7.3 definierte Normalkraftkomponente bestimmt. Hierzu wird zunächst der orthogonale Vektor zur schiefen Ebene bestimmt. Dazu wird der Vektor der Gewichtskraft um den zuvor bestimmten Winkel -angle gedreht. Das Ergebnis wird bereits der Variable der Gewichtskraft zugewiesen und sogleich normiert.

rb.Fn.set(rotateVector2D(rb.Fg, -angle));  
Vector2D FnN = VectorMath.normalize(rb.Fn);

Nun wird, der in 5.4.3.2 bestimmte betrag der Gewichtskraft FgA erneut verwendet, um die Länge des Vektors der Normalkraftkomponente. Hierzu wird die Definition aus 2.7.3 verwendet.

double FgAcos = FgA \* cos(angle);  
rb.Fn.set(VectorMath.mult(FgAcos, FnN));

Bestimmung der Rollreibung

Für die Bestimmung der Rollreibung wird nun die die Länge FnA, also der Betrag, der Normalkraftkomponente ermittelt. Nun müssen die die x- und y-Komponente (Frx und Fry) separat bestimmt werden. Dies geschieht durch, die in der Kräftezerlegung erkennbaren, trigonometrischen Funktionen. Da die Reibung zu Beginn des Status ROLLING in die entgegengesetzte Richtung der Hangabtriebskraft zeigt, werde die soeben ermittelten Komponenten mit Hilfe der -signum()-Funktion und der entsprechenden Komponente der Hangabtriebskraft multipliziert.   
Frx und Fry können nun dem Vektor Fr des Körpers zugewiesen werden.

double FnA = VectorMath.abs(rb.Fn);  
double Frx = FnA \* cos(angle) \* friction \* (-signum(rb.Fh.x));  
double Fry = FnA \* sin(angle) \* friction \* (-signum(rb.Fh.y));

rb.Fr.set(Frx, Fry);

Bestimmung der resultierenden Kraft

Die resultierende Kraft wird nach der Definition in 2.7.7 errechnet.

Die als Kräfte in Bewegungsrichtung gilt ausschließlich die Hangabtriebskraft.   
In entgegengesetzte Richtung wirkt stattdessen nur die Rollreibung.

rb.Fres.set(VectorMath.sub(rb.Fh, rb.Fr));

Bestimmung der Rotationsbewegung

Um die Rotationsbewegung zu bestimmen, muss ausschließlich die Winkelbeschleunigung errechnet werden. Hierfür wird der Betrag der der Beschleunigung durch den Radius des Kreises geteilt.

rb.alpha = rb.a.abs() / rb.shape.getRadius();

Rotationsbeschleunigung und Drehwinkel werden durch die Ableitungsbeziehungen selbstständig bestimmt.

Bestimmung der translatorischen Bewegung

Zum Schluss wird nun die Translation bestimmt. Dafür wird das weite Newtonsche Axiom verwendet und nach der Beschleunigung umgeformt.

Für die Kraft F wird die resultierende Kraft Fres eingesetzt. m ist die Masse des rollenden Körpers. Dies muss für diese Rechnung wird für die x- und y-Komponente separat durchgeführt werden. Somit erhält man den Code:

rb.a.x = rb.Fh.x / rb.m;   
rb.a.y = rb.Fh.y / rb.m;

Beschleunigung und Position werden wiederum durch die Ableitungsbeziehungen selbstständig ermittelt.

Richtungswechsel

Rollt der Körper eine schiefe Ebene nach oben, so wird er durch die Hangabtriebskraft ausgebremst und ändert seine Bewegungsrichtung, wenn die x-Komponente der der der Geschwindigkeit ihr Vorzeichen ändert.   
Dieses Verhalten wurde innerhalb der f()-Methode des RigidBodies implementiert.

Hierbei wechseln die x-Komponente der Hangabtriebs und die x-Komponente der Rollreibung ihre Vorzeichen.

### Trockene Reibung

Grundsätzlich gilt, dass nur Körper mit Kanten trockene Reibung erfahren können. Im Zustand der trockenen Reibung gewinnt ein Körper keine Rotation. Höchstens kann er eine Translatorische Bewegung parallel zum Untergrund erfahren.

Analog zur Rollbewegung wirken auf den Körper mit trockener Reibung ebenso die Gewichtskraft, Normalkraft und Hangabtriebskraft. Statt der Rollreibung wirkt hingegen die in 2.7.5 beschriebene Haftreibung oder die in 2.7.6 definierte Gleitreibung.

Zustandsbestimmung Fliegen zu trockener Reibung

Ein Körper wechselt seinen Zustand von fliegen zu trockener Reibung kann sich nur bilden, wenn eine seiner Kanten parallel auf eine weiter, eines anderen Körpers, trifft. Zusätzlich muss der resultierende Geschwindigkeitsanteil nach dem Stoß, senkrecht relativ zur Ebene sein.

Da der Stoß in einem Stoßkoordinatensystem berechnet wird, betrachten wir hierfür wieder horizontale Geschwindigkeit nach dem Stoß. Da dieser Wert nie exakt sein wird, haben wir uns für einen Schwellwert von entschlossen.

Im nächsten Schritt wird überprüft, ob eine Kante des Körpers parallel zur schiefen Ebene ist. Hierzu werden die beiden benachbarten Eckpunkte (, ) der Stoßecke (), welche gleichzeitig der Stoßpunkt ist, des Körpers ermittelt.   
Im nächsten Schritt werden die Vektoren zwischen Stoßpunkt und der jeweiligen benachbarten Ecke ermittelt:

Nun werden die die Winkel und zwischen den soeben berechneten Vektoren und dem Richtungsvektor des Untergrunds ermittelt. Sie werden im Gradmaß angegeben.   
Ferner werden diese beiden Winkel überprüft, ob einer dieser gleich oder ist. Bei der Parallelität spielt es nämlich keine Rolle, ob der Winkel oder beträgt. In beiden Fällen sind die Vektoren parallel zueinander.   
Da die Körper bei diesem Vergleich optisch bereits parallel sind, mathematisch aber noch nicht, musste die Variable eingeführt werden. Sie bewirkt, dass die Winkel und einen Spielraum von besitzen dürfen, damit diese auch mathematisch als parallel angesehen werden. Somit ergeben sich hierfür die Intervalle

und

.

if (angleEdgeToPre >= -delta && angleEdgeToPre <= delta || angleEdgeToPre >= 180 - delta && angleEdgeToPre <= 180 + delta) {   
 rb\_p.slidingEdge = (edgeToPre);  
 return true;  
} else if (angleEdgeToNext >= -delta && angleEdgeToNext <= delta || angleEdgeToNext >= 180 - delta && angleEdgeToNext <= 180 + delta) {  
 rb\_p.slidingEdge = (edgeToNext);  
 return true;  
}

Zunächst wird unabhängig von der Art der Ebene der Körper um nach oben gesetzt. Somit ist gewährleistet, dass der Körper keine weiteren Stöße ohne externe Krafteinwirkung mit der Ebene eingeht.   
Im selben Zug bekommt der Körper den Zustand

SLIDING

zugewiesen, welcher bewirkt, dass die Rotationsbeschleunigung und -geschwindigkeit -gesetzt werden. Somit behält der Körper, während er trockene Reibung erfährt, die Parallelität zu seinem Untergrund.

Ebenso wird analysiert, ob zwischen den beiden Körpern der Haftreibungskoeffizient oder der Gleitreibungskoeffizient wirkt. Um diese Unterscheidung vornehmen zu können wir ein Schwellwert der für den Betrag der Geschwindigkeit gesetzt. Dieser beträgt .   
Ist der Betrag der Geschwindigkeit größer als der Schwellwert, so wird der Gleitreibungskoeffizient zur Berechnung der hier wirkenden Gleitreibung verwendet. Andernfalls wird durch den Haftreibungskoeffizient die Haftreibung berechnet.

if (rb.v.abs() <= 0.01)   
 friction = rb.mu\_h;   
else   
 friction = rb.mu;

Horizontale Ebene

Die Berechnung der der nötigen Parameter für eine erfolgreiche physikalische Simulation erfolgen für die trockene Reibung analog zur Rollbewegung. Diese wird in 5.4.1.1 erläutert.

Schiefe Ebene

Auch hier verläuft die Bestimmung analog zur Rollbewegung. Diese wird in 5.4.1.2 beschrieben.

Ist nun der Betrag der Hangabtriebskraft größer als der der Haftreibung, so bewegt sich der Körper mit wirkender Gleitreibung parallel zur schiefen Ebene herab.   
Andernfalls bleibt der Körper still und es wirkt Haftreibung.

Richtungswechsel

Erfährt ein Körper trockene Reibung und bewegst sich dabei eine schiefe Ebene nach ob, so kommt dieser zu dem Punkt, dass der Betrag dessen Geschwindigkeit gleich ist.

Wenn die Hangabtriebskraft an diesem Zeitpunkt größer, als die Haftreibung ist, so bewegt sich der Körper auf der Schiefen Ebene nach unten und erfährt Gleitreibung.

Ist die Hangabtriebskraft aber keiner als die Haftreibung, so bleibt der Körper an diesem Punkt feststehen.

### Von der Ebene Fallen

Besitzt ein Körper den Status ROLLING oder SLIDING so kann es passieren, dass dieser sich dabei über das Ende einer Ebene hinausbewegt. Ist der Körperschwerpunkt dabei außerhalb der Ebene, ändert er seinen Zustand in FLYING. Gleichzeitig wird die horizontale Beschleunigung auf 0 und die vertikale Beschleunigung auf die Gewichtskraft gesetzt.

rb.state = BodyState.FLYING;  
rb.a.set(0, rb.g);

Kreis

Ist der Körper ein Kreis so wird seine vertikale Geschwindigkeit um erhöht. Somit wird ein Trippeln an der Kante verhindert.

Polygon

Ist der Körper hingegen ein Polygon, so wird zunächst ein Wert aus der Geschwindigkeit und der Kantenlänge des Körpers ermittelt. Dieser Wert wird im Anschluss der vertikalen Geschwindigkeit zugewiesen, um ebenso ein Trippeln zu verhindern.

Außerdem ist wird das Kippen eines Polygons an einer Kante simuliert, indem dieses, je nachfallender Richtung der schiefen Ebene, entweder eine positive oder negative Rotationsgeschwindigkeit zugewiesen wird.

double edgeLength = rb.slidingEdge.abs();  
double v = rb.v.abs();  
if(edgeLength >= v) {  
 rb.v.y = edgeLength/v/10;  
}else {  
 rb.v.y = v/edgeLength/10;  
}  
if (rb.r.x > impactEdge.x1 && rb.r.x > impactEdge.x2) {  
 rb.omega = -1;  
} else {  
 rb.omega = 1;  
}

# Spiele auf Basis der Simulation

# Fazi

# Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Balingen, 13.02.2021 Wagner, Daniel